METAL MİKRON TOZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Teklif edilecek ürünler, şartnamede belirtilen kimyasal bileşim, saflık, partikül boyutu ve miktar özelliklerini eksiksiz olarak karşılamalıdır.
2. Nikel (Ni) mikron tozu; elementel nikel formunda, en az %99,99 saflıkta, partikül boyutu 5–25 µm aralığında ve net 500 g miktarında olmalıdır.
3. Silisyum (Si) mikron tozu; elementel silisyum formunda, en az %99,99 saflıkta, partikül boyutu 10 µm ve net 500 g miktarında olmalıdır.
4. Teklif edilen ürünler; oksit, alaşım veya farklı bir kimyasal bileşik formunda olmamalı, şartnamede belirtilen elementel Ni ve Si formunda olmalıdır.
5. Ürünlerin saflık ve partikül boyutu değerleri üretici tarafından düzenlenmiş Certificate of Analysis (CoA) belgesi ile doğrulanmalıdır. İdarenin talep etmesi halinde CoA teklif aşamasında veya teslimat sırasında sunulmalıdır.
6. Her ürün, üreticinin orijinal ambalajında, açılmamış, hasarsız ve ürünün özelliklerini koruyacak şekilde uygun ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.
7. Ambalaj üzerinde en az; ürün adı, kimyasal formül, saflık, partikül boyutu, net miktar, lot/batch numarası, üretici adı ve üretim tarihi/son kullanma tarihi bilgileri bulunmalıdır.
8. Teslim edilen ürünlerin lot/batch numarası ile CoA belgesi arasında izlenebilirlik sağlanmalıdır.
9. Ürünlerle birlikte güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS/MSDS) Türkçe veya İngilizce olarak teslim edilmelidir.
10. Ürünlerin teslim süresi, siparişin yükleniciye/tedarikçiye bildirilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü olmalıdır.
11. Ürünlerin taşıma ve teslimatı sırasında ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasını önleyecek uygun taşıma ve ambalajlama koşulları sağlanmalıdır.
12. Teslim edilen ürünlerin şartnameye uygunluğunun kontrolü sırasında; saflık, partikül boyutu, miktar, ürün kimliği, lot/batch bilgileri ve ambalaj bütünlüğü kontrol edilebilecektir.
13. Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen, hasarlı ambalajda bulunan veya CoA ile ürün bilgileri arasında uyumsuzluk bulunan ürünler yüklenici tarafından ek bir ücret talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilmelidir.
14. Ürünlerin kullanımı, hazırlanması, dispersiyonu, saklanması ve uygulama koşulları konusunda ihtiyaç duyulması halinde yüklenici/tedarikçi tarafından teknik ve aplikasyon desteği sağlanmalıdır.
15. Yüklenici/tedarikçi, teklif edilen ürünlerin kullanımına yönelik gerekli olması halinde uygulama, cihaz, sarf ve laboratuvar prosesleri konusunda teknik danışmanlık ve aplikasyon desteği sağlamalıdır.
16. Ürünlerin kullanılacağı laboratuvar cihazları, ekipmanları ve yardımcı sarflarla ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde yüklenici tarafından cihaz/sarf uyumluluğu konusunda teknik destek verilmelidir.
17. Ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek teknik problemlerin değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik olarak yüklenici tarafından telefon, e-posta veya gerektiğinde yerinde teknik destek sağlanmalıdır.
18. Yüklenici, teslim edilen ürünlerin şartnameye uygunluğunu ve ürünlerin üretici orijinal ürünleri olduğunu belgelemekle yükümlüdür.
19. Teklif edilen ürünlere ilişkin üretici tarafından yayımlanmış teknik doküman, ürün datasheet'i, katalog veya teknik özellik belgesi talep edilmesi halinde idareye sunulmalıdır.
20. Ürünlerin teklif edilen marka/model veya ürün kodu ile teslim edilen ürün arasında farklılık bulunmamalıdır. İdarenin yazılı onayı olmadan farklı ürün, farklı saflık veya farklı partikül boyutuna sahip ürün teslim edilemez.
21. Teslimat, ilgili ürünlerin laboratuvar çalışmalarında doğrudan kullanılmasına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Kargo, taşıma, ambalajlama ve teslimata ilişkin tüm giderler yükleniciye ait olmalıdır.
22. Ürünlerin tesliminden sonra ortaya çıkabilecek üretim kaynaklı uygunsuzluklarda yüklenici, ürünleri ücretsiz olarak değiştirmek ve gerekli teknik desteği sağlamakla yükümlüdür.
23. Teklif veren firma, şartnamede belirtilen tüm teknik ve ticari şartları kabul etmiş sayılır. Teklif edilen ürünün şartnameye uygunluğu üretici dokümanları ve gerektiğinde CoA ile doğrulanabilir.
1. Nikel (Ni) Mikron Tozu – 500 g
1. Ürün metal nikel (Ni) mikron tozu formunda olmalıdır. 
2. Nikelin saflığı en az %99,99 olmalıdır. 
3. Ürünün ortalama/nominal partikül boyutu 5–25 µm aralığında olmalıdır. 
4. Partikül boyutu üretici tarafından ölçülmüş ve belgelenmiş olmalıdır. 
5. Ürün herhangi bir alaşım, nikel oksit veya nikel bileşiği değil, elementel metalik nikel (Ni) olmalıdır. 
6. Ürün kuru, serbest akışlı veya kolay dispers edilebilir toz formunda olmalı; gözle görülür topaklanma ve yabancı partikül içermemelidir. 
7. Ürünün CoA (Certificate of Analysis) belgesi teslimat sırasında sunulmalıdır. CoA üzerinde en az; Ni saflığı, partikül boyutu, lot/batch numarası ve üretim/analiz bilgileri bulunmalıdır. 
8. Ürün ambalajı üretici orijinal ambalajında, açılmamış ve hasarsız olarak teslim edilmelidir. 
9. Ambalaj üzerinde ürün adı, saflık, partikül boyutu, net miktar, lot/batch numarası, üretici bilgisi ve son kullanma/üretim tarihi bulunmalıdır. 
10. Net ürün miktarı 500 g olmalıdır. 
11. Ürünle birlikte Güvenlik Bilgi Formu (SDS/MSDS) sağlanmalıdır. 
12. Ürünün her bir ambalajı tek bir lot/batch numarası ile izlenebilir olmalıdır. 
2. Silisyum (Si) Mikron Tozu – 500 g
1. Ürün elementel silisyum (Si) mikron tozu formunda olmalıdır. 
2. Silisyum saflığı en az %99,99 olmalıdır. 
3. Ürünün partikül boyutu 10 µm olmalıdır. 
4. Partikül boyutu üretici tarafından ölçülmüş ve belgelenmiş olmalıdır. 
5. Ürün silisyum oksit (SiO₂), silisyum bileşiği veya alaşım değil, elementel metalik/elementel silisyum (Si) olmalıdır. 
6. Ürün kuru, homojen ve yabancı partiküllerden arındırılmış toz formunda olmalıdır. 
7. Ürünün CoA belgesi teslimat sırasında sunulmalı; belgede en az Si saflığı, partikül boyutu, lot/batch numarası ve analiz bilgileri yer almalıdır. 
8. Ürün üreticinin orijinal, açılmamış ve hasarsız ambalajında teslim edilmelidir. 
9. Ambalaj üzerinde ürün adı, saflık, partikül boyutu, net miktar, lot/batch numarası, üretici bilgisi ve üretim/son kullanma tarihi bulunmalıdır. 
10. Net ürün miktarı 500 g olmalıdır. 
11. Ürünle birlikte SDS/MSDS sağlanmalıdır. 
12. Ürün lot/batch numarası üzerinden üretici tarafından izlenebilir olmalıdır.

