1. 200 MHz 4 Kanallı 12 Bit Osiloskop
1. 200 MHz bant genişliğine sahip olmalıdır.
2. 12 bit Yüksek Çözünürlüğe sahip olmalıdır.
3. 2 GSa/sn ve 50 Mpts bellek derinliğine sahip olmalıdır.
4. 4 kanala sahip olmalıdır.

