1- CHROMOCULT TBX AGAR
Ambalaj miktarı: 500 g 
1. Teknik Özellikler
Teklif edilen besiyeri aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:
1. Besiyeri ISO 16649-1, ISO 16649-2 ve EN ISO 16649-3 standartlarına uygun olmalıdır. 
2. Besiyeri, β-D-glukuronidaz aktivitesini kromojenik substrat kullanarak göstermelidir. 
3. İçeriğinde 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Glucuronide (BCIG/X-Glucuronide) veya eşdeğer kromojenik substrat bulunmalıdır. 
4. E. coli kolonileri mavi veya mavi-yeşil renkte gelişmelidir. 
5. Gram-pozitif bakterilerin gelişimini inhibe edecek selektif ajanlar (bile salts vb.) içermelidir. 
6. Besiyeri dehidre toz formunda olmalıdır. 
7. Hazırlanan besiyerinin pH değeri 25°C'de 7,2 ±0,2 olmalıdır. 
8. Besiyeri 43–45°C inkübasyonda 20–24 saat içerisinde uygun koloni gelişimi sağlamalıdır. 
9. Ürün sterilizasyon sonrası performans kaybı göstermemelidir. 
10. Besiyeri aşağıdaki temel bileşenleri veya eşdeğerlerini içermelidir: 
	Bileşen
	Yaklaşık Miktar

	Enzimatik Kazein Hidrolizatı
	20 g/L

	Bile Salts No.3
	1.5 g/L

	BCIG (X-Glucuronide)
	0.075 g/L

	Agar
	9–18 g/L

	pH
	7.2 ±0.2


2. Performans Kriterleri
· Besiyeri β-glukuronidaz pozitif E. coli'yi kromojenik reaksiyonla ayırt edebilmelidir. 
· Referans suşlarında beklenen koloni morfolojisini vermelidir. 
· Seçicilik ve ayrım gücü ISO 11133 performans kriterlerini karşılamalıdır. 
· Ürün parti bazında kalite kontrol sertifikasına sahip olmalıdır. 
3. Ambalaj
· Ürün orijinal üretici ambalajında teslim edilmelidir. 
· Ambalaj üzerinde; 
· Ürün adı, 
· Lot numarası, 
· Son kullanma tarihi, 
· Saklama koşulları, ve miktar
bilgileri bulunmalıdır. 
4. Raf Ömrü
Teslim tarihinde ürünün raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.
5. Saklama Koşulları
Üretici firma önerilerine uygun olarak 2–25°C arasında, kuru ortamda saklanmalıdır.
6. Belgeler
Teklif edilen ürün için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
· Ürün Teknik Bilgi Formu (Technical Data Sheet) 
· Analiz Sertifikası (Certificate of Analysis) 
· Güvenlik Bilgi Formu (SDS/MSDS) 
· ISO 16649 uyumluluğunu gösteren teknik doküman 
· ISO 11133 performans uygunluğunu gösteren üretici beyanı (varsa)
2-MUELLER HINTON BROTH (MHB) TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ambalaj: 100 g
Bu teknik şartname, klinik mikrobiyoloji ve araştırma laboratuvarlarında kullanılmak üzere antimikrobiyal duyarlılık testleri (MIC, Broth Microdilution), referans bakteri kültürleri ve rutin mikrobiyolojik analizlerde kullanılacak yüksek performanslı Mueller Hinton Broth besiyerini kapsar.
2. Teknik Özellikler
1. Ürün dehidre toz formunda olmalıdır. 
2. Ürün orijinal üretici ambalajında 100 gram olarak teslim edilmelidir. 
3. Besiyeri aşağıdaki formülasyona eşdeğer olmalıdır. 
	Bileşen
	g/L

	Casein Hydrolysate
	17.5

	Beef Infusion Solids
	2.0

	Starch
	1.5


4. Hazırlama oranı 21 g/L olmalıdır. 
5. Hazırlanan besiyerinin son pH değeri 7.4 ±0.2 (25°C) olmalıdır. 
6. Besiyeri FDA, CLSI (eski NCCLS) önerilerine uygun antimikrobiyal duyarlılık testlerinde kullanılabilir olmalıdır. 
7. Ürün Minimum Inhibitory Concentration (MIC) çalışmalarına uygun olduğunu üretici teknik dokümanında açıkça belirtmelidir. 
8. Besiyeri aerob ve fakültatif anaerop bakterilerin duyarlılık testlerinde kullanılabilir olmalıdır. 
9. Besiyeri; 
· düşük sulfonamid inhibitörü, 
· düşük trimetoprim inhibitörü, 
· düşük tetrasiklin inhibitörü, 
· düşük thymine/thymidine içeriğine 
sahip olmalıdır. Üretici teknik dokümanında bu özellik belirtilmelidir. 
10. Besiyeri partiler arasında yüksek tekrarlanabilirlik (Batch-to-Batch Reproducibility) sağlamalıdır. 
11. Hazırlanan besiyeri sterilizasyon sonrasında berrak veya hafif opalesan görünümde olmalıdır. 
12. Besiyeri 121°C'de 15 dakika otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır. 
13. Ürün ışığa karşı korunarak saklanabilecek özellikte olmalıdır. 
14. Saklama sıcaklığı 15–25°C arasında olmalıdır. 
15. Üretici, aşağıdaki referans suşlarla performans doğrulaması yapmış olmalıdır: 
· Escherichia coli ATCC 25922 
· Staphylococcus aureus ATCC 25923 
· Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
· Enterococcus faecalis ATCC 29212 
· Neisseria meningitidis ATCC 13090 
16. Referans suşların büyüme performansı üretici teknik dokümanında belirtilmiş olmalıdır. 
17. Ürün, mikrobiyolojik kültür ve antimikrobiyal duyarlılık testlerine uygun olduğunu teknik dokümanında göstermelidir. 
18. Ürün üretici tarafından kalite kontrol seviyesi tanımlanmış premium kalite segmentinde olmalıdır. 
3. Kalite Güvencesi
Teklif edilen ürün için aşağıdaki belgeler sunulacaktır.
· Teknik Bilgi Formu (Technical Data Sheet) 
· Güncel Certificate of Analysis (CoA) 
· Safety Data Sheet (SDS) 
· Certificate of Origin (COO) 
· Lot numarasına özel kalite kontrol sonuçları 
· Üretici katalogu 
4. Ambalaj
Ambalaj üzerinde;
· Ürün adı 
· Üretici firma 
· Lot numarası 
· Son kullanma tarihi 
· Üretim tarihi 
· Saklama sıcaklığı 
· Net miktar 
· Ürün katalog numarası 
bulunmalıdır.
5. Raf Ömrü
Teslim tarihinde kalan raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.
6. Performans
Ürün, ISO/TS 16782:2016'da tanımlanan dehidre Mueller-Hinton besiyerleri için kabul edilebilir performans kriterlerini karşılamalı veya üretici tarafından bu seviyede kalite kontrol uygulandığı belgelenmelidir. 
3-BAIRD-PARKER AGAR (BASE) TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ambalaj: 500 Gram
Bu teknik şartname; gıda, yem, çevre ve diğer numunelerde koagülaz pozitif Staphylococcus aureus'un izolasyonu, ön tanımlanması ve sayımı amacıyla kullanılacak Baird-Parker Agar (Base) besiyerinin teknik özelliklerini kapsar.
2. Teknik Özellikler
1. Ürün dehidre toz formunda olmalıdır. 
2. Ürün 500 gramlık orijinal üretici ambalajında teslim edilmelidir. 
3. Besiyeri EN ISO 6888, FDA-BAM ve APHA yöntemlerine uygun olmalıdır. 
4. Besiyeri aşağıdaki formülasyona eşdeğer olmalıdır: 
	Bileşen
	g/L

	Enzymatic Digest of Casein
	10.0

	Meat Extract
	5.0

	Yeast Extract
	1.0

	Sodium Pyruvate
	10.0

	Glycine
	12.0

	Lithium Chloride
	5.0

	Agar
	15–20


5. Hazırlama oranı 58 g/L olacak şekilde hazırlanmalıdır. 
6. Hazırlama sırasında 950 mL saf su kullanılarak otoklav sonrası 50 mL Egg Yolk Tellurite Emulsion ilavesine uygun olmalıdır. 
7. Besiyeri 121°C'de 15 dakika sterilizasyona uygun olmalıdır. 
8. Hazırlanan baz besiyerinin pH değeri 25°C'de 7,0 ±0,2 olmalıdır. 
9. Selektivite aşağıdaki bileşenlerle sağlanmalıdır: 
· Lithium chloride 
· Glycine 
· Potassium tellurite (ilave edilen suplement ile) 
10. Besiyeri, yumurta sarısı tellürit ilavesinden sonra koagülaz pozitif Staphylococcus aureus kolonilerinde siyah/gri koloni ve tipik opak zon oluşumunu sağlamalıdır. 
11. Hasar görmüş (injured) Staphylococcus aureus hücrelerinin geri kazanımını sağlayacak miktarda Sodium Pyruvate içermelidir. 
12. Gerekli durumlarda 50 mg/L sulfamethazine ilavesine uygun olmalıdır. 
13. Besiyeri homojen çözünmeli, sterilizasyon sonrasında çökelti oluşturmamalıdır. 
14. Hazırlanan besiyeri açık amber renkte ve homojen görünmelidir. 
15. Besiyeri UV ışığından korunacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır. 
3. Kalite Kontrol
Üretici her parti için kalite kontrol gerçekleştirmiş olmalıdır.
Aşağıdaki referans suşlarla performans doğrulaması bulunmalıdır:
· Staphylococcus aureus ATCC 25923 
· Staphylococcus aureus ATCC 6538 
· Escherichia coli ATCC 25922 
· Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 
Üretici teknik föyünde veya CoA belgesinde kalite kontrol sonuçları yer almalıdır. 
4. Kalite Güvencesi
Teklif edilen ürün için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.
· Teknik Bilgi Formu (TDS) 
· Certificate of Analysis (CoA) 
· Safety Data Sheet (SDS) 
· Lot bazlı kalite kontrol raporu 
· Üretici katalogu 
5. Ambalaj
Ambalaj üzerinde;
· Ürün adı 
· Üretici firma 
· Lot numarası 
· Son kullanma tarihi 
· Üretim tarihi 
· Saklama sıcaklığı 
· Net miktar 
· Katalog numarası 
bulunmalıdır.
6. Raf Ömrü
Teslim tarihinde kalan raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.
4-NİŞASTA (STARCH) TEKNİK ŞARTNAMESİ
Miktar: 500 Gram
Bu teknik şartname; laboratuvar analizleri, mikrobiyolojik besiyeri hazırlama ve araştırma amaçlı kullanılacak yüksek saflıkta nişastanın teknik özelliklerini kapsar.
Ürün Soluble Starch GR for Analysis ISO veya eşdeğer analitik kalitede olmalıdır. 
Ürün Reag. ISO (ISO Reagent) kalitesinde olmalıdır. 
Ürün 500 g orijinal üretici ambalajında teslim edilmelidir. 
Görünümü beyaz renkli, ince toz formunda olmalıdır. 
pH (2% sulu çözelti): 6,0–7,5 olmalıdır. 
Reducing matter (maltoz olarak): ≤ %0,7 olmalıdır. 
Sulfated ash (Sülfatlanmış kül): ≤ %0,4 olmalıdır. 
Loss on drying (105 °C, 2 saat): ≤ %10 olmalıdır. 
Amilazlar için enzim substratı uygunluk testini geçmiş olmalıdır. 
Duyarlılık (Sensitivity) testini geçmiş olmalıdır. 
Çözünürlüğü en az 50 g/L olmalıdır. 
Her parti için Certificate of Analysis (CoA), Teknik Bilgi Formu (TDS) ve SDS sunulmalıdır.
5-SODYUM ALJİNAT 
Miktar  500 g
1. Ürün biyomalzeme ve kompozit uygulamalarına uygun orta viskoziteli (Medium Viscosity) sodyum aljinat olmalıdır. 
2. Ürün orijinal üretici ambalajında 500 gram olarak teslim edilmelidir. 
3. Ürün toz formunda olmalıdır. 
4. Ortalama molekül ağırlığı ≥200 kDa olmalıdır. 
5. Viskozite (1% sulu çözelti, 20 °C): ≥200 mPa·s olmalıdır. 
6. pH (1% sulu çözelti): 5.5–8.5 olmalıdır. 
7. G/M oranı üretici tarafından belirtilmiş olmalıdır. 
8. Toplam canlı mikroorganizma sayısı ≤100 CFU/g olmalıdır. 
9. Endotoksin ≤100 EU/g olmalıdır. 
10. Ürün hidrojel, biyomalzeme, doku mühendisliği ve kompozit uygulamalarına uygun olduğunu üretici teknik dokümanında göstermelidir. 
11. Her parti için Certificate of Analysis (CoA) ve Certificate of Origin (CoO) sağlanmalıdır. 
12. Teknik Bilgi Formu (TDS) ve Güvenlik Bilgi Formu (SDS) teklif ekinde sunulmalıdır.

