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1- Kalorimetre cihazı haznesi 1lt cam olmalıdır.
2- Kalorimetre cihazı haznesi aynalı ısıyı geçirmeyen cam olmalı
3- Kalorimetre cihazı haznesi dış çerçevesi dışardan gelecek darbelere karşı metal koruyucu bir sac hazne ile muhafaza edilmelidir.
4- Kalorimetre cihazı haznesi kapaklı olmalıdır. Kullanıcının kolaylıkla açıp kapayacağı şekilde bir mekanizma olmalıdır.
5- Kalorimetre cihazı haznesi kapak üzerinde karıştırıcı paletin rahatlıkla gireceği şekilde iki parça olarak imal edilmeli ve üzerinde ısı ölçümü yapabilmek için termometre girişi olmalıdır.
6- Kalorimetre cihazı tablası üzerinde haznenin sabit kalabilmesi için dairesel ölçüde yuva olmalıdır.
7- Kalorimetre cihaz için bir adet devir ayarlanabilir mikser olmalıdır.
8- Kalorimetre cihazı mikser 220w 50Hz olmalıdır.
9- Kalorimetre cihazı mikser sabitlemek için stant mevcut olmalıdır.
10- Kalorimetre cihazı mikser zemin üzerine konulduğunda kaymaması ve sabit kalması için kauçuk papuç ayaklar mevcut olmalıdır.
11- Kalorimetre cihazı ile birlikte 1 adet dijital termometre verilmelidir.
