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· Sistem Mimarisi ve Konumlandırma: Cihaz santimetre seviyesinde doğruluk sağlayabilmek amacıyla Real-Time Kinematic (RTK) çalışma prensibine sahip olmalıdır. 
· Küresel Uydu Desteği: Alıcı; GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou uydu konstelasyonlarını eş zamanlı olarak takip edebilmeli ve çok frekanslı (L1, L2, L5 gibi) sinyal işleme kabiliyetine sahip olmalıdır. 
· Hassasiyet Değerleri: RTK sabitlemesi (Fix) sağlandığında, yatay düzlemde en fazla 1 cm + 1 ppm, dikey düzlemde ise en fazla 1.5 cm + 1 ppm hata payı ile çalışmalıdır. 
· Güncelleme ve Veri Hızı: Dinamik saha operasyonlarında konum verisi kayıplarını önlemek adına veri yenileme hızı en az 20 Hz değerinde olmalıdır. 
· Başlatma (Initialization) Süresi: Sistem, ilk açılışta veya sinyal kaybı sonrası RTK Fix konumuna geçiş süresini tipik saha koşullarında 10 saniyenin altında tamamlamalıdır. 
· Arayüz ve Bağlantı Portları: Harici birimlerle veri iletişimi ve güç beslemesi için endüstriyel standartlarda Type-C arayüzü bulunmalı, ayrıca uçuş kontrol birimleri ile entegrasyon için dijital seri haberleşme (UART vb.) portlarına sahip olmalıdır. 
· Yazılım Entegrasyonu: Cihaz; Mission Planner, QGroundControl gibi yer kontrol istasyonu yazılımlarıyla ve ArduPilot/PX4 uçuş kontrol stack'leri ile herhangi bir ek protokol çeviriciye ihtiyaç duymadan tam uyumlu çalışmalıdır. 
· Çevresel Dayanıklılık: -20°C ile +50°C sıcaklık aralığında performans kaybı yaşamadan çalışabilmelidir.
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.
· 

HERE4 MULTIBAND RTK GPS / GNSS TEKNİK ŞARTNAMESİ

· İşlemci ve Donanım Altyapısı: Cihaz, üzerinde yüksek performanslı bir işlemci barındırmalı ve 400 MHz hızında çalışarak karmaşık navigasyon verilerini gerçek zamanlı işleyebilmelidir. 
· Küresel Uydu Sistemleri (GNSS) Desteği: Alıcı ünite; GPS (L1C/A, L5), GLONASS (L1OF), BeiDou (B1I, B2I) ve Galileo (E1-B/C, E5a) dahil olmak üzere tüm ana uydu sistemlerinden eş zamanlı veri alabilme kabiliyetine sahip olmalıdır. 
· Çok Bantlı (Multi-band) RTK Teknolojisi: Santimetre seviyesinde konum hassasiyeti için çok bantlı RTK teknolojisini desteklemeli ve RTK Fix süresini saniyeler mertebesinde tamamlamalıdır. 
· Entegre Sensör Grubu: Uçuş stabilitesi ve yönelim doğruluğunu artırmak amacıyla cihaz içerisinde dahili manyetometre, jiroskop, ivmeölçer ve barometre sensörleri bulunmalıdır. 
· Haberleşme Protokolü: Veri iletim hızını ve güvenilirliğini optimize etmek için DroneCAN (CAN FD) haberleşme protokolünü kullanmalı ve saniyede 8 Mbps'ye kadar veri aktarım hızını desteklemelidir. 
· Görsel Uyarı Sistemi: Cihaz üzerinde uçuş modu, GPS durumu ve sistem hatalarını kullanıcıya bildiren, programlanabilir yüksek parlaklıklı dahili RGB LED bildirim ışığı yer almalıdır. 
· Genişleme ve Özelleştirme: Gelecekteki yazılım güncellemeleri ve özelleştirilmiş görevler için cihaz üzerinde AP_Periph açık kaynak yazılım desteği bulunmalıdır. 
· Çevresel Koşullara Dayanıklılık: Yüksek sıcaklık ve nem toleransına sahip endüstriyel standartlarda üretilmiş olmalıdır.
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.

· 

SKYDROID C13 ÜÇ IŞIKLI GİMBAL VE TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Çoklu Sensör Yapısı: Cihaz; yüksek çözünürlüklü görünür spektrum (RGB) kamera, termal görüntüleme sensörü ve lazer mesafe ölçer (LRF) birimlerini tek bir gimbal mekanizmasında barındırmalıdır. 
· Termal Görüntüleme Performansı: Termal sensör, 640x512 piksel çözünürlüğe sahip olmalı ve ısı değişimlerini tespit edebilecek termal duyarlılığa sahip olmalıdır. 
· Optik ve Dijital Yakınlaştırma: Görünür ışık kamerası en az 30X optik yakınlaştırma (zoom) kabiliyetine sahip olmalıdır. 
· Stabilizasyon Sistemi: 3 eksenli (Pan, Tilt, Roll) yüksek hassasiyetli fırçasız gimbal sistemine sahip olmalıdır. 
· Lazer Mesafe Ölçümü: En az 1000 metre menzilli entegre lazer mesafe ölçer birimi bulundurmalıdır. 
· Video Çıkış ve Protokol Desteği: Ağ portu (Ethernet) ve RTSP çıkış protokollerini desteklemelidir. 
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.



SKYDROID H16 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Haberleşme Menzili ve Kararlılığı: Sistem, açık alanda en az 10 km veri ve görüntü iletim mesafesine sahip olmalı; dağlık ve engebeli arazilerdeki operasyonlar için yüksek parazit bağışıklığı sunan frekans atlamalı dijital iletim teknolojisini kullanmalıdır. 
· Entegre Ekran ve İşletim Sistemi: Kumanda üzerinde, doğrudan güneş ışığı altında okunabilirliği yüksek, en az 7 inç boyutunda ve yüksek parlaklığa (1800-2000 nit) sahip dokunmatik ekran bulunmalıdır. 
· İşlemci ve Yazılım Desteği: Yer istasyonu yazılımlarının (Mission Planner, QGroundControl) akıcı çalışabilmesi için güçlü bir Android işlemci altyapısına sahip olmalı ve çoklu uygulama desteği sunmalıdır. 
· Görüntü Aktarım Protokolleri: Kameralardan gelen dijital video akışlarını düşük gecikmeyle (en fazla 200-300ms) görüntüleyebilmeli ve HDMI/Network üzerinden harici ekranlara aktarımı desteklemelidir. 
· Kanal Sayısı ve Programlanabilirlik: En az 16 kanal desteği bulunmalıdır. 
· Batarya Kapasitesi ve Çalışma Süresi: En az 8-10 saat kesintisiz çalışma imkânı tanıyan dahili, yüksek kapasiteli ve hızlı şarj edilebilir batarya grubuna sahip olmalıdır. 
· Çevresel Koruma ve Dayanıklılık: Toz, nem ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı, saha kullanımına uygun endüstriyel gövde yapısı ile donatılmış olmalıdır. 
· Genişleme Arayüzleri: Sistem üzerinde harici veri bağlantıları ve aksesuar entegrasyonu için USB, Type-C ve ağ portu gibi standart arayüzler yer almalıdır. 
· Ergonomi ve Kontrol Hassasiyeti: Hassas uçuş manevraları ve kamera yönlendirmeleri için yüksek çözünürlüklü hall-effect gimbal (joystick) mekanizmalarına ve özelleştirilebilir buton/anahtar yapısına sahip olmalıdır.
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.
· 

6S 22000 mAh Lİ-PO BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Hücre Yapısı ve Gerilim: Batarya, 6 hücreli (6S) yapıda olmalı ve nominal gerilimi 22.2V, tam şarjlı gerilimi ise 25.2V değerinde olmalıdır. 
· Kapasite Değeri: En az 22000 mAh (22 Ah) kapasite sunmalıdır. 
· Deşarj Oranı (C Değeri): En az 25C sürekli deşarj oranına sahip olmalıdır. 
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.
· 


RPLIDAR S3 LAZER TARAYICI (40 m) TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Tarama Teknolojisi ve Performans: Cihaz, TOF (Time of Flight) ölçüm prensibiyle çalışmalı ve dış mekan operasyonlarında güneş ışığı parazitlerinden etkilenmeden kararlı ölçüm yapabilmelidir. 
· Ölçüm Menzili: Beyaz nesnelerde en az 40 metre, siyah/koyu nesnelerde ise en az 15 metre tarama menziline sahip olmalıdır. 
· Örnekleme Hızı: Saniyede en az 32.000 örnekleme (32k points/sec) yapabilme kabiliyetinde olmalıdır. 
· Tarama Frekansı ve Açısal Çözünürlük: Standart olarak 10 Hz tarama frekansına sahip olmalı ve 360 derecelik tam panoramik tarama alanında yüksek açısal çözünürlük sunmalıdır. 
· Haberleşme Arayüzleri: UART veya benzeri dijital seri iletişim protokollerini desteklemelidir. 
· Lazer Güvenlik Standartları: Cihazın lazer çıkış gücü, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen Class 1 Lazer Güvenlik standardına tam uyumlu olmalıdır. 
· Çevresel Işık Bağışıklığı: Dış mekan operasyonlarında 80.000 lüks değerine kadar olan güçlü güneş ışığı altında ölçüm doğruluğunu koruyabilmelidir.
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.
· 

NVIDIA JETSON ORIN NANO DEVELOPER KIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Yapay Zeka İşlem Performansı: Cihaz en az 40 TOPS (Trillion Operations Per Second) yapay zeka işlem gücüne sahip olmalıdır. 
· GPU Mimarisi: Grafik işlem birimi, NVIDIA Ampere mimarisine dayanmalı ve en az 1024 CUDA çekirdeği ile 32 Tensor çekirdeği barındırarak karmaşık görüntü füzyon algoritmalarını desteklemelidir. 
· Bellek Yapısı: Görüntü işleme ve model çıkarımı sırasında veri darboğazı oluşmaması için en az 8GB 128-bit LPDDR5 bellek kapasitesine ve saniyede 68 GB bellek bant genişliğine sahip olmalıdır. 
· İşlemci (CPU) Kapasitesi: Sistem, eş zamanlı veri akışlarını yönetebilmek adına en az 6 çekirdekli Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU mimarisi ile donatılmış olmalıdır. 
· Video ve Sensör Desteği: En az 2 adet MIPI CSI-2 kamera konektörü barındırmalı ve 4K çözünürlükte video işleme kabiliyetine sahip olmalıdır. 
· Genişleme Arayüzleri: SSD depolama birimleri ve kablosuz haberleşme modülleri için M.2 Key M ve M.2 Key E yuvalarına sahip olmalı, ayrıca en az 4 adet USB 3.2 Gen2 (10Gbps) portu barındırmalıdır. 
· Güç Verimliliği: İşlem yüküne göre 7W ile 15W arasında ayarlanabilir güç modlarında çalışabilmelidir. 
· Yazılım ve SDK Desteği: NVIDIA JetPack™ SDK ile tam uyumlu olmalı; CUDA, cuDNN ve TensorRT gibi kütüphaneleri destekleyerek derin öğrenme modellerinin (YOLOv8 vb.) optimizasyonuna imkan tanımalıdır. 
· Haberleşme Protokolleri: Dış birimlerle yüksek hızlı veri alışverişi için Gigabit Ethernet portuna sahip olmalı ve UART, I2C, SPI, GPIO gibi endüstriyel haberleşme arayüzlerini desteklemelidir.
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.
 

NVIDIA JETSON AGX XAVIER (32GB) TEKNİK ŞARTNAMESİ

· Yapay Zekâ İşlem Kapasitesi: Cihaz 32 TOPS (Trillion Operations Per Second) hesaplama gücü sağlamalıdır. 
· GPU Mimarisi ve Çekirdek Sayısı: Grafik işlem birimi, NVIDIA Volta mimarisine dayanmalı; en az 512 CUDA çekirdeği ve 64 Tensor çekirdeği  olmalıdır. 
· Bellek Yapısı ve Bant Genişliği: Büyük veri setleri ve yüksek çözünürlüklü video akışları ile çalışırken gecikmeyi önlemek adına en az 32 GB 256-bit LPDDR4x bellek barındırmalı ve 137 GB/s bellek bant genişliği sunmalıdır. 
· İşlemci (CPU) Özellikleri: Eş zamanlı sistem yönetimi ve sensör veri işleme süreçleri için en az 8 çekirdekli NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit CPU mimarisine sahip olmalıdır. 
· Görüntü ve Sensör Girişleri: Çok sensörlü yapıları desteklemek amacıyla en az 16 kanala kadar MIPI CSI-2 bağlantı imkânı sunmalı ve çoklu kamera akışlarını (RGB, Termal vb.) eş zamanlı olarak işleyebilmelidir. 
· Video Kodlama ve Çözme: Gerçek zamanlı görüntü aktarımı için en az 2 adet 4K @60 fps video kodlama (encoder) ve 2 adet 8K @30 fps video çözme (decoder) kabiliyetine sahip olmalıdır. 
· Haberleşme ve Genişleme Portları: Sistem entegrasyonu için Gigabit Ethernet, 2 adet USB 3.1, HDMI 2.0 ve yüksek hızlı veri transferi için PCIe Gen4 arayüzlerini barındırmalıdır. 
· Güç Yönetimi ve Modları: İhtiyaca göre 10W, 15W veya 30W güç tüketim modlarında çalışacak şekilde ayarlanabilmelidir. 
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.



FARWAY PROFESYONEL ALÜMİNYUM TRİPOD 360 DERECE AYARLANILABİLİR PANORAMİK BAŞLIK SU TERAZİLİ TELEFON TUTUCU 175CM

· 63 cm katlanmış uzunluk, 175 cm ye kadar ayarlanabilir açık uzunluk
· Taşıma Çantası ve Telefon kullanımı için telefon tutucu aparat
· 1/4 vida girişi
· 3 Kg Taşıma Kapasitesi
· Su Terazisi
· Ayarlanılabilir uzunluğa sahip 2 kademeli bacaklar
· Ayarlanılabilir gövde uzunluğu
· 360° dönebilen panoramik başlık
· Yatay ve Dikey çekim açıları
· Alüminyum Alaşım
· Montaj plakası ile cihazınızı vida girişinden çıkarmadan kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz.
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.



GEG IR LED KIZIL ÖTESİ KAMERA İÇİN AYDINALTMA

· IR LED (kızıl ötesi) 
· 24 adet hıgh led
· 14mıl kamera için aydınlatma 
· Infrared led
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.



ORRET HOME 5 MODLU SİLİKON GÖVDELİ KAFA LAMBASI

· 5 Aydınlatma Modu: Beyaz sabit, düşük, flaş, kırmızı ışık ve kırmızı flaş modları.
· Type-C Şarj Girişi: Hızlı ve kolay şarj imkanı, modern bağlantı uyumluluğu.
· Su Geçirmez Gövde (IPX4): Yağmurda, nemli ortamlarda güvenle kullanılabilir.
· Silikon Esnek Gövde: Katlanabilir, hafif ve dayanıklı yapı.
· Geniş Açılı Aydınlatma: Alanı eşit ve güçlü şekilde aydınlatır.
· Ürün boyutları 50x30x30 mm
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.




120DB AKTİF BUZZER DC 12V SİREN

· Çalışma voltajı: DC 12V ( 9V / 15V )
· Çalışma akımı: 120mA
· Ses seviyesi: 105dB / 120dB
· Ton: Fast Puls ( Alarm Sesi )
· Frekans 2,9 kHz
· Çalışma sıcaklığı: -20C / +70C
· Renk: Siyah
· 2 Adet montaj deliği
· Boyutlar: 47mm x 39mm x 23mm
· Kablo uzunluğu: 12cm
· Ağırlık: 28gr
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.



Porima PLA Filament

· Yazdırma Sıcaklığı: 200 – 230 °C
· Tabla Sıcaklığı: 0 – 60 °C
· Nozzle: 0.4 mm
· Soğutma Fazı Hızı: %100 (soğutma fanı gerekli)
· Koku: yok
· Çarpılma Davranışı: yok
· Açık yazıcılara uygun olup kapalı ve ısıtmalı kabine ihtiyaç duymamalıdır. 
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.



Actuonix P8 Serisi, Fırçasız Step Motorlu Mikro Lineer Aktüatör

· Redüksiyon Oranı: 165:1
· Tam Adım Boyu: ~0.0018
· Tersine Sürme Kuvveti: enerji yokken 25 N enerji varken >100N
· Maksimum Yanal Kuvvet: 0.10 x Maksimum Kuvvet
· Voltaj Opsiyonları: 0 - 4.2VDC
· Maksimum Akım (faz başına): 256mA
· İndüktans (faz başına): 4.5mH ( 1KHz de )
· Rezistans (faz başına): 15 ohm
· Çalışma Sıcaklığı: -10 ila +40°C (sıcaklık artımı max 80 °C e kadar)
· Gürültü	<40dB
· IP Koruma Sınıfı: IP-54
· Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç [ 7 iş günü] içerisinde teslim edilmelidir.
