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Primer 100 nmol Teknik Şartnamesi

1.	Oligonükleotidlerin pürifikasyonu HPLC grade olamalıdır.
2.	Oligonükleotidler, liyofilize halde olmalıdır.
3.	Primer konsantrasyonu nmol ve µg olarak belirtilmelidir.
4.	Her primere ait analiz sertifikası primer ile birlikte verilmelidir
5.	Sentez skalası 100nmol olmalıdır. 
6.	Ürün laboratuarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

NucleoSpin Virus Nükleik asit Ekstraksiyon Kiti
1. Kit 50 örneklik olmalıdır. 
2. Kullanıcının isteğine bağlı olarak 10 örneklik formatı da bulunmalıdır.
3. Her çeşit örnek ve yüksek esneklik için liziz buffer (VL) içermelidir.
4. Kit mini spin column teknolojisi ile çalışmalıdır.
5. Kit için başlangıç materyali olarak 200ul örnek kullanılmalıdır.
6. İzolasyon 50 dk sürmelidir. 
7. Elusyon volümü 30 ul aralığında olmalıdır. 
8. Kit içeriği; 25 ml Lysis Buffer VL, 30 ml Wash Buffer VW1, 12 ml Wash Buffer VW2, 13ml RNase-free H2O, 2x300ug Carrier RNA, 600ul liquid proteinase K, 50 adetNucleoSpin® Virus Columns (light red rings, plus Collection Tubes), 150 adet Collection Tubes(2ml), 100 adet Collection Tubes (1.5 mL) for lysis and elution ve kullanım klavuzu olmalıdır. 
9. Kit uygun koşullarda saklanmalıdır ve teslimat uygun koşullarda elden yapılmalıdır. 
10. Kit laboratuvarımızda daha önce denenmiş, uygunluk onayı almış olmalıdır. 
11. Kite teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.
12. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.

cDNA Synthesis Kit
1. Termal stabilitesi elde edebilmek ve RNase H aktivitesini ortadan kaldırmak için genetik modifikasyonlara sahip bir Moloney-Murine Lösemi Virüsü Ters Transkriptaz içermelidir.
2. cDNA verimi yüksek olmalı ve 12 kb’ye kadar daha uzun cDNA oluşturabilmelidir.
3. Oksidasyona karşı, geliştirilmiş direnç sunan Ribonükleaz İnhibitörü ile formüle edilmiş olmalıdır.
4. Kit 100 reaksiyon gerçekleştirebilmelidir.
5. Kit içerisinde enzimin çalışması için uygun 5x Reaction buffer bulunmalıdır.
6. Kit içerisinde 100 ul hacimde 10mM konsasntrasyonda dNTP bulunmalıdır.
7. Kit ile birlikte 100 ul hacimde ve 10 μM konsantrasyonda oligo (dT) primer ve 100 ul hacimde ve 10 μM konsantrasyonda random primer verilmelidir.
8. En az 2 ml Nuclease-Free su kit içerisinde bulunmalıdır.
9. Kit içerikleri ile birlikte -20 °C’de muhafaza edilebilmelidir.
10. Kitin kullanım süresi (miyadı) en az bir yıl olmalıdır.
11. Kit orijinal ambalajında ve saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
12. Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
13. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.
PCR Master Mix Teknik Özellikler

1. Taq DNA Polimeraz Master Mix'in optimize edilmiş bir formatı olmalıdır.
2. Master mix, standart PCR uygulamaları, tarama ve yüksek verim testi için uygun olmalıdır.
3. Master mix, Ampliqon Taq DNA polimerazdan ve dNTP'ler ve magnezyum klorür içeren optimize edilmiş bir tampon sisteminden oluşmalıdır.
4. Son Mgcl2 derişimi 1.5 mM olmalıdır.
5. 100 reaksiyon için yeterli olmalıdır ve paket içeriğinde 2 adet 1.25ml mix içeren tüp bulunmalıdır.
6. Ürün içeriği: Tris-HCl pH 8.5, (NH4)2S04, 3 mM MgCl2, 0.2% Tween 20, 0.4 mM of each dNTP, 0.08 units/µl Ampliqon Taq DNA polymerase, Inert red dye ve stabilizer olmalıdır. İçeriği farklı olan ürünler optimize edilmiş çalışmalara uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. Taq bileşimi: 5 U/µl Taq, 20 mM Tris-HCl pH 8.3, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20, 50% glycerol olmalıdır. İçeriği farklı olan ürünler optimize edilmiş çalışmalara uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Ürün Avrupa menşeili olmalıdır.
9. Agaroz üzerine doğrudan yüklenebilmeli ve yüklemenin takip edilebilmesi için kırmız boya içermelidir.
10. 5kb’ye kadar pcr ürünü elde edilmesine olanak vermelidir.
11. PCR ürünleri, spin kolon veya PureIT ExoZAP PCR CleanUp ile işleme tabi tutulduktan sonra sekanslama için doğrudan kullanılabilir.
12.  Ürün laboratuvarda denenmiş ve onay verilmiş olmalıdır. Denenmemiş ürünler için mutlaka alım son gününden önce numune teslim edilmelidir.
13. Yetkili temsilcilik belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır. Teklif veren firma distribütör olmalıdır.
14. İthalatçı (Distribütör) firmanın ve üretici firmanın ISO9001 belgeleri ihale dosyasında yer almalıdır.
15. Distribütörün TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS 12426 kriteri taşıyan Satış Sonrası Servis Hizmet Yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli (İzmir’de de bulunmak şartıyla en az 3 ilde) Teknik Servisleri olmalıdır ve bu belgelerin birer kopyası ihale evraklarıyla birlikte verilmelidir.
16. Teklif veren firmanın en az üç ilde bulunan teknik servisinde çalışan teknik personelin listesi ihale dosyasında yer almalıdır.

5X DNA Loading Buffer 5x1ml Teknik Özellikler

1.	Yükleme boyası 5x derişimde olmalıdır ve Ficoll, Tris-buffer, EDTA, Cresol Red içermelidir.
2.	5x1ml lik paket şeklinde teslim edilmelidir.
3.	DNA ladder’ları, marker’ları ve DNA örneklerinin, agaroz ya da poliakrilamid jellere, yüklemesinde kullanılmalıdır.
4.	Elektroforez esnasında DNA göçü kırmızı renkle izlenmelidir.
5.	Jel, UV ışığına tutulduğunda DNA maskelenmesi olmamalıdır. 
6.	EDTA divalent metal iyonlarına bağlanmalı ve metale bağımlı nükleazları inhibe etmelidir.
7.	%1 lik agaroz jelde 300-500bp lık fragment gibi hareket etmelidir ve bu özellik üretici firma internet sitesi üzerinden görülebilmelidir.
8.	-2 °C de 12 ay, daha uzun süreler için -20 °C de saklanmalıdır.
9.	Kullanıma hazır olmalıdır ve turuncu, cam göbeği ve mavi olmak üzere alternatif 3 renk seçeneği olmalıdır.
10.	İthalatçı (Distribütör) firmanın ve üretici firmanın ISO9001-2008 belgeleri ihale dosyasında yer almalıdır.
11.	Distribütörün TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS 12426 kriteri taşıyan  Satış Sonrası Servis Hizmet Yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli (İzmir’de de bulunmak şartıyla en az 3 ilde) Teknik Servisleri olmalıdır ve bu belgelerin birer kopyası ihale evraklarıyla birlikte verilmelidir.
12.	Teklif veren firmanın en az üç ilde bulunan teknik servisinde çalışan teknik personelin listesi ihale dosyasında yer almalıdır.

DNA Ladder (100–3000 bp) Teknik Özellikler
1. Alımı yapılacak ürün, PCR ürünlerinin agaroz jel elektroforezi sonrası bant büyüklüklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacak DNA ladder (moleküler ağırlık belirteci) olmalıdır. 
2. Ürün, 100 bp ile 3000 bp arasında bantlar içermelidir. 
3. Ladder içerisinde yer alan bantlar jel üzerinde net, keskin ve kolay ayırt edilebilir olmalıdır. 
4. Ürün en az bir adet referans (daha yoğun) bant içermelidir (tercihen ~700 bp civarında). 
5. Ürün, yükleme tamponu (loading buffer) içeren kullanıma hazır (ready-to-use) formatta olmalıdır. 
6. Ürün, TAE ve TBE tampon sistemleri ile uyumlu olmalıdır. 
7. Ürün, en az 100 kuyucuk (lane) için yeterli miktarda olmalıdır. 
8. Ürün, çift sarmallı DNA (dsDNA) yapısında olmalıdır. 
9. Ürün, agaroz jel elektroforezinde standart koşullarda güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar vermelidir. 
10. Ürün, araştırma amaçlı kullanım (RUO) standardında olmalıdır. 
0,6 ml Mikrotüp Teknik Özellikleri
1. 0,6 ml kapasitesine sahip ve dereceli olmalıdır.
2. Low-retention olmalıdır.
3. Kapağı Snap-cap ve düz olmalıdır.
4. Tüp şeffaf olmalıdır.
5. RNase, DNase, DNA ve pyrogen içermediğine dair sertifikalı olmalıdır.
6. 50 adetlik 20 iç paket olmak üzere 1 pakette 1000 adet tüp olmalıdır.
7. Non-steril olmalıdır.
8. Minimum 26000xg ye dayanıklı olmalıdır.
9. Ürünün Türkiye distribütörünün (teklif veren firma teklif edilen markanın yetki belgesine sahip olmalıdır) biri İzmir’de ve kendi bünyesinde olmak üzere Türkiye’nin en az 3 farklı ilinde kendine ait TSE belgeli teknik servisi olmalıdır.
0,2 ml PCR TÜP teknik özellikleri 
1. Ürün virgin polypropylene  malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün DNase, RNase Free olmaldır. DNA,RNA ve İnsan DNA kontaminasyon test lerin yapıldığına dair sertifika ürün ile birlikte verilmelidir.
3. Kapasitesi  0.2 ml olmalıdır.
4. Ürün şeffaf renkli, ince duvarlı ve düz kapaklı olmalıdır.
5. Ürün 1000 ad/pkt şeklinde teslim edilmelidir.
6. Ürünün santrifüj kuvvetine dayanma gücü en az 35000xg olmalıdır.
7. Dereceli olmalıdır.
8. Üzerinde yazı yazabilecek bir alan olmalıdır.
9. Teklif veren firma teknik şartnameye cevap vermeli ve katalogda göstermelidir.
10. Teklif veren firma üretici firmadan aldığı Yetkili Satıcı Belgesini teklifle birlikte vermelidir.
 1,5 ml Mikrotüp Teknik Özellikleri
1. 1,5ml kapasitesine sahip ve dereceli olmalıdır.
2. Low-retention olmalıdır.
3. Kapağı Snap-cap ve düz olmalıdır.
4. Tüp şeffaf olmalıdır.
5. RNase, DNase, DNA ve pyrogen içermediğine dair sertifikalı olmalıdır.
6. 50 adetlik 10 iç paket olmak üzere 1 pakette 500 adet tüp olmalıdır.
7. Non-steril olmalıdır.
8. Minimum 26000xg ye dayanıklı olmalıdır.
9. Ürünün Türkiye distribütörünün (teklif veren firma teklif edilen markanın yetki belgesine sahip olmalıdır) biri İzmir’de ve kendi bünyesinde olmak üzere Türkiye’nin en az 3 farklı ilinde kendine ait TSE belgeli teknik servisi olmalıdır.

Filtreli pipet ucu 10 µl’lik teknik özellikler

      Filtreli pipet ucu 10 µl’lik:  0.2-10 µl hacimde, 
1. Steril olmalıdır.
2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.
3. Filtreli olmalıdır.
4. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. 
5. (10x96 rack ambalajı olmalıdır)
6. 2, 5 ve 10 µl’lik Finnpipet’lere uygun, filtreli, DNase ve RNase-‘free’, steril olmalıdır.
7. Pipet ucu 3S özelliğine sahip olmalı low retantion özelliği olduğu belgelenmelidir.
8. Distribütörün TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS 12426 kriteri taşıyan Satış Sonrası Servis Hizmet Yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli (İzmir’de de bulunmak şartıyla en az 3 ilde) Teknik Servisleri olmalıdır ve bu belgelerin birer kopyası ihale evraklarıyla birlikte verilmelidir.
9. Teklif veren firmanın en az üç ilde bulunan teknik servisinde çalışan teknik personelin listesi ihale dosyasında yer almalıdır.
10. İstenilen belgeler teklif dosyasında yer almalıdır. Eksik belge sunan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Filtreli pipet ucu 200 µl’lik Teknik Özellikler

      Filtreli pipet ucu 200 µl’lik: 200 µl hacimde, 
1. Steril olmalıdır.
2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.
3. Filtreli olmalıdır.
4. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. 
5. (10x96 rack ambalajı olmalıdır)
6. 200 µl’lik Finnpipet’lere uygun, filtreli, DNase ve RNase-‘free’, steril olmalıdır.
7. Pipet ucu 3S özelliğine sahip olmalı low retantion özelliği olduğu belgelenmelidir.
8. Distribütörün TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS 12426 kriteri taşıyan Satış Sonrası Servis Hizmet Yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli (İzmir’de de bulunmak şartıyla en az 3 ilde) Teknik Servisleri olmalıdır ve bu belgelerin birer kopyası ihale evraklarıyla birlikte verilmelidir.
9. Teklif veren firmanın en az üç ilde bulunan teknik servisinde çalışan teknik personelin listesi ihale dosyasında yer almalıdır.
10. İstenilen belgeler teklif dosyasında yer almalıdır. Eksik belge sunan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Filtreli pipet ucu 1000 µl’lik Teknik Özellikler
 
       Filtreli pipet ucu 1000 µl’lik: 100-1000 µl hacimde,
1. Steril olmalıdır.
2. Yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden yapılmış olmalıdır.
3. Filtreli olmalıdır.
4. DNA/RNA çalışmaları için özel üretilmiş olmalıdır. 
5. (8x96 rack ambalajı olmalıdır)
6. 1000 µl’lik  Finnpipet’lere uygun, filtreli, DNase ve RNase-‘free’, ve steril olmalıdır.
7. Pipet ucu 3S özelliğine sahip olmalı low retantion özelliği olduğu belgelenmelidir.
8. Distribütörün TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS 12426 kriteri taşıyan Satış Sonrası Servis Hizmet Yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgeli (İzmir’de de bulunmak şartıyla en az 3 ilde) Teknik Servisleri olmalıdır ve bu belgelerin birer kopyası ihale evraklarıyla birlikte verilmelidir.
9. Teklif veren firmanın en az üç ilde bulunan teknik servisinde çalışan teknik personelin listesi ihale dosyasında yer almalıdır.
10. İstenilen belgeler teklif dosyasında yer almalıdır. Eksik belge sunan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Agarose Teknik Şartnamesi
1. Düşük konsantrasyonlarda bile yüksek jel mukavemetine sahip olmalı, bu nedenle kullanım oranları% 0,75 – 2 olarak kullanılabilmelidir. 
2. 250 bp'den 23 Kb'ye kadar olan nükleik asit fraksiyonlarının blotlanmasında ve ayrılmasında etkilidir.
3. Ürünün ambalajı 100 gr olmalıdır.
4. Rhodophyta (kırmızı deniz yosunu)’ lardan elde edilen agar’ın saflaştırılması ile elde edilmiş olmalıdır.
5. Moleküler biyoloji çalışmaları için uygun olmalıdır.
6. Agaroz jel oluşturarak bipolimerlerin elektrokinetik hareketi için uygun bir ortam oluşturmalıdır.
7. DNase ve RNase aktivitesi olmamalıdır.
8. Agarose ile hazırlanan jelin şeffaflığı  ≤4 NTU olmalıdır.
9. Sülfat yüzdesi ≤0.1% olmalıdır.
10. Kül yüzdesi ≤0.45% olmalıdır.
11. %1’lik jeller için jel dayanıklılığı (g/cm2) ≥1000 olmalıdır.
12. %1,5’lik jeller için jel dayanıklılığı (g/cm2) ≥2200 olmalıdır.
13. Jelleşme noktası 36 ± 1.5 ºC olmalıdır.
14. Erime noktası 88 ± 1.5 ºC olmalıdır.
15. Teklif veren firmalar teknik şartnameye uygunluklarını madde madde ürün kataloğu üzerinde göstermelidir.


PCR Master Mıx (HIGH FIDELITY) Teknik Özellikler

1. Ürün, yüksek doğrulukta (high fidelity) DNA amplifikasyonu için geliştirilmiş 2X konsantrasyonda hazır PCR master mix olmalıdır. 
2. Ürün, AQ97 High Fidelity DNA Polimeraz, optimize tampon sistemi, dNTP karışımı ve MgCl₂ içeren “all-in-one” yapıda olmalıdır. 
3. DNA polimeraz enzimi 3’→5’ proofreading (düzeltme) ekzonükleaz aktivitesine sahip olmalıdır. 
4. Ürün, Taq DNA polimeraza göre en az 60 kat daha yüksek doğruluk (fidelity) sağlamalıdır. 
5. DNA polimeraz enzimi aynı zamanda 5’→3’ polimeraz aktivitesine sahip olmalıdır. 
6. Uzama hızı yüksek olmalı ve en az 10 saniye/kb amplifikasyon hızına sahip olmalıdır. 
7. Ürün, genomik DNA’da en az 11 kb uzunluğa kadar uzun fragment amplifikasyonunu desteklemelidir. 
8. Düşük GC ve yüksek GC içerikli DNA şablonlarında etkin amplifikasyon sağlayabilmelidir. 
9. Ürün, klonlama, mutagenez, SNP analizi ve yeni nesil dizileme (NGS) gibi yüksek doğruluk gerektiren uygulamalara uygun olmalıdır. 
10. Master mix, doğrudan kullanıma hazır olmalı; yalnızca primer, DNA şablonu ve su ilavesi ile PCR reaksiyonu kurulabilmelidir. 
11. Final reaksiyonda MgCl₂ konsantrasyonu yaklaşık 1.5 mM olacak şekilde optimize edilmiş olmalıdır. 
12. Ürün, düşük hata oranı ve düşük bias ile amplifikasyon sağlayabilmelidir. 
13. Reaksiyon hacmi standart olarak 50 µL olacak şekilde kullanım protokolü bulunmalıdır. 
14. Ürün, genomik, plazmid ve bakteriyel DNA gibi farklı şablon tipleri ile uyumlu olmalıdır. 
15. Ürün, -20°C’de uzun süre stabil olmalı, +4°C’de en az 6 ay saklanabilmelidir. 
16. Ürün, oda sıcaklığında kısa süreli kullanım (en az 5 gün) stabilitesi göstermelidir. 
17. Ürün, yüksek özgüllük sağlayacak şekilde optimize edilmiş annealing koşullarına uygun olmalıdır. 
18. Ürün, yüksek doğruluk, hızlı amplifikasyon ve uzun fragment kapasitesini birlikte sağlayacak şekilde geliştirilmiş DNA polimeraz içermelidir. 
