TEKNİK ŞARTNME
A) TOZ KİMYASAL SARF MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Samaryum Oksit (Sm₂O₃) Toz, Neodimyum Oksit (Nd₂O₃) Toz, Bizmut Oksit (Bi₂O₃) Toz, Titanyum Oksit (TiO₂) Toz, Sodyum Karbonat (Na₂CO₃) Toz, Polivinil Alkol (PVA) Toz, Lantanum Oksit (La₂O₃) Toz
1. Kimyasal bileşim: Yukarıda belirtilen tozlar için, minimum %99,9 saflıkta olmalıdır.
2. Fiziksel özellikler: Toz, homojen, ince taneli ve ileri teknoloji dielektrik seramik üretimine uygun kalitede olmalıdır.
3. Kimyasal ve fiziksel kararlılık: Ürün, depolama ve seramik üretim süreçlerinde kullanılabilecek kimyasal kararlılıkta olmalı; yabancı madde ve istenmeyen kontaminasyon içermemelidir.
4. Ambalajlama: Nem ve kontaminasyona karşı koruyucu, sızdırmaz ambalajda teslim edilmelidir.
5. Teknik şartnameye madde madde cevap verilmelidir.
6. Ürünlere ait marka kod teklifte belirtilmelidir.
7. Ürünler teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlamalıdır alternatif ya da daha düşük saflıkta ürün teklif edilmemelidir.
8. Ürünlerin teslimi teklif veren firma tarafından yapılmalıdır. (Kargo ile gönderim kabul edilmez.)
9. Ürünler siparişin üzerinden en geç 45 gün içinde teslim edilmelidir.

B) SIVI KİMYASAL SARF MALZEMELERİ İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER: 
Aseton (C₃H₆O), Teksoll® (etil alkol ve izopropil alkol karışımı)
1. Kimyasal bileşim: yüksek saflık (>95%) sınıfında olmalıdır. 
2. Görünüm: Renksiz, berrak ve partikül içermeyen sıvı olmalıdır.
3. Safsızlıklar: Su ve uçucu olmayan kalıntı miktarları düşük olmalı; ürün laboratuvar çalışmalarına uygun saflıkta olmalıdır.
4. Kullanım amacı: Seramik ve malzeme bilimi laboratuvarlarında numune temizleme, yağ giderme ve yüzey hazırlama işlemlerine uygun olmalıdır.
5. Ambalaj: Ürün, orijinal ambalajında, sızdırmaz ve dayanıklı kap içerisinde teslim edilmelidir.
6. Kalite belgesi: Ürünle birlikte üretici bilgilerini ve saflık değerini gösteren teknik doküman veya analiz sertifikası sunulmalıdır.
7. Güvenlik: Ürün, yanıcı kimyasallara ilişkin depolama ve taşıma kurallarına uygun olmalıdır.
8. Teknik şartnameye madde madde cevap verilmelidir.
9. Ürünlere ait marka kod teklifte belirtilmelidir.
10. Ürünler teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlamalıdır alternatif ya da daha düşük saflıkta ürün teklif edilmemelidir.
11. Ürünlerin teslimi teklif veren firma tarafından yapılmalıdır. (Kargo ile gönderim kabul edilmez.)
12. Ürünler siparişin üzerinden en geç 45 gün içinde teslim edilmelidir.


